          2017-02-10

+-sm2-159 прочитанная osc:
           сохранить КАК
           указать кодировку

+-sm2-160 функциональная панель
           битовые уставки
           числовые уставки (prim/sec)

+-sm2-161 заменить параметр "число повторов" на "длительность повторов, ms"

          2017-02-15

++sm2-162 отключена проверка количества калибровочных коэффициентов

          2017-02-20

++sm2-163 comtrade: исправлено формирование дискретных сигналов

          2017-02-22

++sm2-164 скрыть окно свойств при переходе к другому приложению

          2017-02-24

+-sm2-166 пропущена инициализация дерева элементов

          2017-02-28

+-sm2-156 замечания Виктора:
          + режим отложенной записи уставок (изменения желтым, кнопка или меню для записи изменений)

          2017-03-01

++sm2-167 редактор наименований пользовательских уставок, дискретных сигналов

          2017-03-03

++sm2-168 ini: запрет прямого редактирования уставок
          directEdit=0

          2017-03-14

+-sm2-169 ini: запрет прямого редактирования параметров + отложенное редактирование параметров

          2017-03-16

+-sm2-170 osc: изменять шаг засечек при изменении масштаба времени


          2017-03-17

+-sm2-171 osc: автоматический диалог сохранения osc при
          autoSaveAs=1


          2017-03-21

+-sm2-172 osc: проверка лимитов при чтении


          2017-05-12

+-sm2-xxx сохранение измененных значений custom уставок и параметров (ввод-вывод)


          2017-05-17

+-sm2-178 проверить порядок событий с одинаковым временем
          должна сохраняться исходная последовательность


          2017-06-07

+-sm2-179 ошибка при записи уставок в устройство - 4 вместо 1
          исправлено

          2017-06-08 ДР ЕИ!!!

?-sm2-180 незаполнено окно osc
          "масштаб не меняется при изменении размера окна"

+-sm2-181 запоминать/восстанавливать вкладку (после редактирования уставок)

+-sm2-182 исправить caption вкладки "редактирование уставок"

+-sm2-183 запретить редактирование уставок до готовности дескриптора


          2017-06-12

+-sm2-184 добавлен control на титульную панель
          TParamEnum аналогично TUstavPanel

          2017-06-13

+-sm2-185 дескриптор:
0x083e    mm mm         адрес узла меню ($62) тип параметра==$1d (время) младшим байтом вперед


          2017-06-23

--sm2-177 перечень замечаний ЗАЭС (совещание 2017-05-16)
          + при записи custom-logic также записывать значения custom уставок
          + объект "комментарий" - прозрачный фон
          + объект "комментарий" - шрифт
          > копирование элементов на схеме через клипборд (без io)
            "ctrl/shift-insert"
          + сетка на схеме
          + откат при редактировании схемы на 1 шаг
          + добавить на панель (основную, функциональную) 
              уставки
              события 
              аварии
          + custom-logic добавление входов / выходов на пустое место
          + примечания на osc (канал, координата, <метка>, текст, шрифт)
проверить  печать osc 
          + при выборе уставок на элементе в списке подсветить те, которые уже задействованы


+-sm2-177 перечень замечаний ЗАЭС (совещание 2017-05-16)
          + custom-logic проверить координаты при изменении масштаба
          + custom-logic после завершения записи логики выдать splash "Запись завершена"


          2017-06-27

+-sm2-187 tcomment добавить выравнивание

+-sm2-187a tcomment ошибка создания



          2017-07-03

+-sd-196 свойства модуля - горячие клавиши для перемещения вверх/вниз

+-sm2-175 проверить сохранение уставок в случае неправильного ввода (выход за диапазон)


          
          2017-07-07

+-sm2-197 повторно: СКЛ - некорректный порядок входов



          2017-07-19

+-sm2-203 печать отчета о событиях


          2017-08-01

+-sm2-    добавлен параметр customWriteAll
          # полная перезапись логики из внешнего pack-файла (1)


          2017-08-03

+-sm2-    исправлена ош чтения osc с событиями

+-sm2-    исправлено время пуска osc: 1й отсчет = время пуска - предистория


          2017-08-18

+-sm2-225 расширенное редактироание битовых уставок

+-sm2-    исправлены некоторые замечания из пакета 27/07


          2017-08-22

+-sm2mt-226 телеуправление 
             ввести режим импульсного управления виртуальными входами virtualInputPulse=1
              - отменить чтение
              - подсветить звпущенную уоманду телеуправления (6 сек)
              - выдать ош когда команда не прошла

++sm2mt-227 откат к заводской логике


          2017-09-08

+-sm2mt-228 сохранение dashbpard & deviceboard в стартовой папке 


          2017-09-11 Rev 2.2.1.15

+-sm2mt-229 исправлена ош чтения дескриптоора с пустыми зонами


          2017-09-12

+-sm2mt-230 формат отображения параметров, уставок в зависимости от коефф


          2017-09-13

+-sm2mt-231 исправлена ошибка формирования дескриптора (из pack-файла) - не было угловых измерений


          2017-09-20

+-sm2mt-232 исправлена ошибка чтения дискретных сигналов на тит. панели

+-sm2mt-233 пряме редактирование уставок с отложенной записью


          2017-09-22

+-sm2mt-234 ош прорисовки sgUstav выделенной ячейки без фокуса

+-sm2mt-235 заглушка "EVENT_PARSE_PATCH" для чтения событий с прошивкой от 2017-06-23 (Узбекистан) версия "-У"


          2017-09-25

+-sm2mt-236
           ?2.Исправить меню настройки осциллогамм (см рис). "наезжает панель - проверить"
           +3.Текст меток осциллограмм накладываются друг на друга (см рис).


          2017-09-29

++sm2mt-243 исправлены коды команд LDXP, LDYP

+-sm2mt-244 не показывать уровни, для которых нет уставок


          2017-09-30

+-sm2mt-250 блокировка файла locker.txt


          2017-10-19

+-sm2mt-255 исправлена ош обработки результатов опроса

+-sm2mt-256 перед проверкой пароля вычитать его из устройства


          2017-10-20

+-sm2mt-257 не обновляются события в дашборде

+-sm2mt-258 не учитывается смещение в измерениях


          2017-10-23

+-sm2mt-259 подправлена обработка ош обмена и переключение между портами



          2017-11-02

+-sm2mt-261 экспорт описателя  событий

+-sm2mt-262 печать внешней логики



          2017-11-15

+-sm2mt-263 исправлено чтение журнала событий


          2017-11-22

+-sm2mt-264 при записи логики оставляем бит modbus в спецкоманде


          2017-12-15

+-sm2mt-265 отчет по событиям в pdf


          2017-12-19

+-sm2mt-266 спецкоманда при записи логики

+-sm2mt-267 ош определения допкода


          2017-12-22

+-sm2mt-268 переменное количество групп уставок


          2 0 1 7
          -------
          2 0 1 8


          2018-01-05

+-sm2mt-270 повторный запрос после сбоя чтения файла


          2018-01-09

+-sm2mt-271 comtrade: поддержка стандарта 1999+ года


          2018-01-11

+-sm2mt-272 comtrade: исправлена ошибка формата данных (ASCII)


          2018-01-19

+-sm2mt-273 отчет MODBUS


          2018-01-23

+-sm2mt-275 Формирование файла osci.xml для конфигурирования ПО контроллера (стандарт 81650)


          2018-01-30

+-sm2mt-277 osc - вопросы Костюченко В.В.
  + При включении «галочки» События (в закладке осциллограммы) происходит сбой 
    в считывании осциллограмм. Возможно повторение ошибки при считывании 
    следующей осциллограммы даже после перегрузки Монитора.
  + При наличии трех знаков после запятой осциллограммы вычитываются 
    не правильно. (см sm2mt-276)
  + При отмене операции считывания или сбое считывания осциллограммы «галочки» 
    Лимит и События становятся недоступными к изменению до повторного считывания 
    без сбоев или до перегрузки Монитора.
  + При включении «галочки» Первичные значения в осциллограммах отображаются 
    вторичные значения, а при отключении «галочки» отображаются 
    первичные значения.


          2018-01-31

+-sm2mt-278 osc - вопросы Костюченко В.В.
  + При сохранении осциллограмм по команде «Сохранить как» или сохранения после считывания осциллограмм с прибора 
    название наименование кодировки в файле осциллограммы *.cfg не правильное. (сейчас ANSI, а должно быть ASCII). 
    В папке OSC файл сохраняется правильно.
  + При большом масштабе по оси времени обрезает конец осциллограммы.
  + Сделать отображение первичных значений в нормальном виде, а не в экспоненциальном. 
    Например, значение 1,22E003 необходимо выводить как 1220.
  + Сделать в «ini» файле возможность отключения проверки лимитов уставок (для старых приборов с не правильными лимитами).


          2018-02-12

+-sm2mt-279 osc - не учитывается калибровка


          2018-02-13

+-sm2mt-280 osc круговая диаграмма - ноль справа


          2018-02-15

+-sm2mt-282 параметр "pollPause" изменять при смене скорости


          2018-02-16

sm2mt-283 пакет замечаний от 15/02/2018
  + логотип в ini [setup] logo=VVVVVV
